**چک لیست ضوابط و مقررات بهداشت محیط مراکز دندانپزشکی**

**نام درمانگاه تاریخ بازدید :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | موضوع | وضعیت | وضعیت |
| **1** | نقشه مطب یا درمانگاه دندانپزشکی باید به تایید معاونت بهداشتی برسد. |  |  |
| **2** | فضاهاي مورد نياز و شرايط عمومي مطب یا درمانگاه دندانپزشکی مطابق با ضوابط مربوطه می باشد. |  |  |
| **3** | ساكشن و كمپرسور مي‌بايست مركزي و خارج از اتاق‌هاي درمان، استريل، سالن انتظار و سرويس‌هاي بهداشتي باشد. |  |  |
| **4** | داشتن فور یا اتوکلاو جهت استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات الزامی است. |  |  |
| **5** | درمانگاه دندانپزشکی باید دارای اتاق استریلیزاسیون مجهز به سينك شستشو، كابينت، محل استقرار اتوكلاو، فور، اولتراسونيك، كلينر و میز پکینگ(بسته بندی)، قفسه‌هاي نگهداري بسته‌ها و تجهيزات استريل ‌باشد. |  |  |
| **6** | شستشو، گندزدایی، بسته‌بندي، استريليزاسيون و نگهداري وسايل استريل شده می بایست با رعايت اصول بهداشتی و ايمني انجام ‌شود. |  |  |
| **7** | اتاق استریلیزاسیون بایستی مجهز به تهویه جداگانه باشد. |  |  |
| **8** | آب مصرفی باید از شبکه عمومی آب آشامیدنی مورد تاييد مقامات بهداشتي می باشند. |  |  |
| **9** | ساختمان درمانگاه دندانپزشکی باید دارای لوله كشی آب سرد و گرم باشد. |  |  |
| **10** | دفع فاضلاب درمانگاه دندانپزشکی بایستی به طریق بهداشتی صورت پذیرفته و مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد. |  |  |
| **11** | فاضلاب خروجی از مطب یا درمانگاه دندانپزشکی بایستی فاقد آمالگام و جیوه بوده و نصب سیستم جداکننده جیوه و آمالگام اجباری است. |  |  |
| **12** | کلیه‌ي اتاق‌های درمانگاه دندانپزشکی بايستي دارای دستشویی از نوع چینی و بدون پايه بوده و فاضلاب آنها به طریق بهداشتی دفع گردد. شير آب از نوع پدالي، آرنجي و يا اتوماتيك باشد. دستشویی‌ها بایستی مجهز به آب سرد و گرم و حوله کاغذی باشد. |  |  |
| **13** | نور کافی در محل مطابق با استانداردهای تعیین شده بوده و شدت روشنایی محل کار باید 200 تا 300 لوکس باشد. |  |  |
| **14** | تهویه باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل مرکز سالم، تازه، کافی و عاری از بو باشد. |  |  |
| **15** | سیستم سرمایش و گرمایش باید به گونه ای ایجاد شود که از آلودگی هوای داخل ساختمان جلوگیری شود. |  |  |
| **16** | برای اطفای حریق، حداقل در هر 50 متر مربع یک کپسول 4 کیلوگرمی در محل وجود داشته باشد. |  |  |
| **17** | سیم کشی برق مطب یا درمانگاه دندانپزشکی بر اساس اصول فنی و با رعایت نکات ایمنی و از داخل کار باشد. |  |  |
| **18** | درب ها و پنجره ها باید سالم و درب و پنجره های باز شو مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد. |  |  |
| **19** | تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود، رشد ونمو حشرات در درمانگاه دندانپزشکی به عمل آید. |  |  |
| **20** | دیوار و سقف کلیه‌ي اتاق‌ها، سالن‌ها، راهروها، انبارها و... بایستی سالم، بدون شكستگي و درز باشد. |  |  |
| **21** | دیوارها اتاقهای معاینه و درمان تا ارتفاع 20/1 متر از کف؛ سنگ، کاشی و یا سرامیک بوده و بقیه‌ي دیوار و سقف به رنگ روغني روشن قابل شستشو رنگ آمیزی شده باشد. |  |  |
| **22** | دیوار سرویس های بهداشتی، اتاق استریلیزاسیون و آبدارخانه تا زیر سقف کاشی کاری یا سنگ کاری یا سایر مصالح مشابه و بدون درز و شکاف باشد. |  |  |
| **23** | دیوار سایر قسمتهای ساختمان بایستی سالم، با دوام، قابل شستشو، بدون درز و شکاف تمیز و دارای قرنیز به ارتفاع حداقل 10 سانتی متر و مابقی به رنگ روغني روشن قابل شستشو رنگ آمیزی شده باشد. |  |  |
| **24** | سقف کلیه قسمت های ساختمان بایستی سالم، بدون ترک خوردگی به رنگ روشن باشد. |  |  |
| **25** | سقف اتاق معاینه بایستی قابل شستشو باشد. |  |  |
| **26** | کف کلیه قسمت های ساختمان بایستی دارای شرایط بهداشتی بوده و دارای شیب به طرف کف شوی فاضلاب رو باشد. |  |  |
| **27** | وجود مستندات استریلیزاسیون و کنترل کیفی دستگاه به مدت یکسال الزامی است. |  |  |
| **28** | آبدارخانه بايد دارای شرایط بهداشتی مندرج در مقررات بهداشتی ماده 13 باشد. |  |  |
| **29** | دستشویی و توالت (حداقل یک دستگاه برای مطب و دو دستگاه برای درمانگاه دندانپزشکی به تفکیک زن و مرد) با رعایت ضوابط بهداشتی وجود داشته باشد. |  |  |
| **30** | برای درمانگاه دندانپزشکی وجود دستشویی و توالت مجزا برای پرسنل و بیماران الزامی است. |  |  |
| **31** | حداقل يك سرویس‌ بهداشتي برای معلولین در درمانگاه دندانپزشکی(با قابليت ورود صندلي چرخدار و تعبيه‌ي دستشويي معلول و توالت فرنگی در آن) در نظر گرفته شود. |  |  |
| **32** | وجود صابون مایع در کنار دستشویی الزامی است. |  |  |
| **33** | توالت باید مجهز به فلاش تانک براي شستشو باشد. |  |  |
| **34** | نصب دستگیره حمایتی به دیوار توالت‌های مورد استفاده بیماران الزامی است. |  |  |
| **35** | توالت‌ها باید مجهز به هواکش برقی متصل به فضای باز یا حیاط خلوت باشند. |  |  |
| **36** | اتاقک تی شور ( حداقل 1.5 متر مربع با شرایط بهداشتی . آب سرد وگرم ) حوضچه با عمق 60 سانتی متر و دارای کف شوی فاضلاب رو، تهویه مجزا، و قفسه مواد گندزدا و پاک کننده باشد. |  |  |
| **37** | در صورت استفاده از تی شوی قابل حمل، محل مناسبی برای نگه داری و تخلیه آن وجود داشته باشد. |  |  |
| **38** | وجود مواد گندزدایی مناسب دارای تاییدیه های بهداشتی جهت گندزدایی سطوح و تجهیزات الزامی است و کلیه قسمت ها به طور مرتب نظافت و در موارد ضروری محل های آلوده بایستی گندزدایی شود. |  |  |
| **39** | محلولهای گندزدا بایستی دور از نور و در مکان با دمای مناسب نگهداری شوند. |  |  |
| **40** | ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در مطب یا درمانگاه دندانپزشکی که نیاز به گند زدایی یا سترون کردن دارند، بایستی به طور مرتب بعد از هر بار استفاده از خون و ترشحات پاک شوند و سپس گندزدایی یا سترون شوند. |  |  |
| **41** | استفاده از وسایل یکبار مصرف با توجه به نوع خدمات برای هر بیمار الزامی است و باید پس از استفاده به طریق بهداشتی دفع گردد. |  |  |
| **42** | در صورت وجود پاراوان، بایستی سالم و از جنس قابل شستشو باشد. |  |  |
| **43** | وجود رختکن و جایگاه محفوظ مناسب به منظور حفظ و نگهداری لباس پرسنل الزامی است. |  |  |
| **44** | صندلی ها و مبل های اتاق ها بدون درز و پارگی، تمیز و با روکش غیر پارچه ای و قابل شستشو باشد |  |  |
| **45** | میزها و قفسه ها بایستی سالم تمیز و رنگ آمیزی شده باشد. |  |  |
| **46** | محل نگهداری پسماندهای پزشکی باید دارای شرایط حفاظتی و بهداشتی مطلوب باشد. |  |  |
| **47** | استفاده از آبدارچی جهت امور مربوط به نظافت و پسماند ممنوع است. |  |  |
| **48** | دوره ویژه بهداشت عمومی جهت افرادی که وظیفه انجام نظافت عمومی درمانگاه دندانپزشکی را به عهده دارند  |  |  |
| **49** | در درمانگاه دندانپزشکی که از دستگاههای گرافی یا اتاق رادیو لوژی جهت رادیو گرافی استفاده می کنند رعایت قانون و آیین نامه حفاظت در برابر اشعه الزامی است. |  |  |
|  | نام و نام خانوادگی بازدید کننده : |  |  |



